6331 sayılı yasaya uygun çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.4. Tezgahlar maddesinin, 2.4.1. bendi “Makina ve tezgahların periyodik kontrolleri Ek III; Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” hükmü bulunmaktadır. Makina Emniyeti talimatları ve ilgili standartlara göre yapılan kontroller standartlarda belirtilen sürelerde tekrarlanır.

Günay Periyodik Kontrol, alanında deneyimli Uzman kadrosu ve donanımlı hassas ölçüm ekipmanları ile yüksek standartlarda makine ve tezgâh periyodik muayene hizmeti vermektedir.

**Makine ve Tezgâh Periyodik Kontrol Kriterleri ve Standartlar**

Dişli Taşlamalar

Dişli Açmalar

CNC İşleme Tezgâhları

Torna Tezgâhları

Freze Tezgâhları

TS EN ISO 12100

Planya Tezgâhları

TS EN ISO 13850

Giyotin Tezgâhları

Taşlama Tezgâhları

TS EN ISO 13857

Bohrwerk Tezgâhları

TS EN 349+A1

Erozyon Tezgâhları

TS EN 842+A1

Matkap Tezgâhları

Ölçme Kontrol Tezgâhları

Presler

Saç işleme Makine ve Tezgâhları

Ağaç İşleme Makine ve Tezgâhları

Demir Kesme Makinesi

Demir Bükme Makinesi

Şap Makinası Makinesi

Sıva Makinesi

*İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Makina Emniyeti Yönetmeliği ve bu standart ve yönetmeliklere göre geliştirilmiş kuruluş içi metotlar kullanılmaktadır.*